**Техническое задание по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома**

**Раздел 1. Общие требования**

1. **Цели и правовое основание для выполнения работ**

1.1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области.

1.2. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее областная программа).

**2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**

2.1. Местом выполнения работ в соответствии с региональной программой является:

**Лот 56/2016**

**Позиция 1**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Калинина, д. 4 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 2**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Калинина, д. 7 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 3**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Комунаров, д. 16 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 4:** Новгородская область, г. Окуловка, ул. Комунаров, д. 31 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 5**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Советская, д. 13 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 6**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Советская, д. 15 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 7**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Советская, д. 17 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 8**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Советская, д. 24 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 9**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Советская, д. 26 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 10:** Новгородская область, г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 9 – работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**Лот 58/2016**

**Позиция 1**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 1 Мая, д. 15 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 2**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Зорге, д. 26 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 3**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Зорге, д. 27 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 4**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Космонавтов, д. 3 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 5**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 19 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 6**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 1 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 7**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 4 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 8**: Новгородская область, Окуловский район, п. Топорок, ул. Советская, д. 28 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 9**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Степана Разина, д. 12 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 10**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 8 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 11**: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Фрунзе, д. 16 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома;

**Позиция 12**: Новгородская область, г. Окуловка, п. Угловка, ул. Центральная, д. 14 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**Лот 77/2016:**

**Позиция 1:** Новгородская область, г. Боровичи, ул. Рабочая, д. 57 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**Позиция 2:** Новгородская область, г. Боровичи, пер. Кооперативный, д. 3 А - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**Лот 85/2016**:

**Позиция 1:** Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 73 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**Позиция 2:** Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 122 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**Позиция 3:** Новгородская область, г. Боровичи, пл. Привокзальная, д. 2 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**Лот 97/2016**:

Новгородская область, г. Боровичи, ул. В. Бианки, д. 45 - работы по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома.

**3. Порядок формирования цены договора**

3.1. Цена договора формируется на основе дефектных ведомостей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Цена договора формируется на основании территориальной сметно-нормативной базы Новгородской области.

 При формировании сметной стоимости работ необходимо пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2004 в ценах текущего квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. № 6.

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России с 28.02.2001 № 15 и письма №АП-5536/106 федерального агентства по Строительству и ЖКХ от 18.11.2004

3.3 Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет утвержденных Заказчиком.

3.4 Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №2) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ, с учетом формы налогообложения, применяемой участником открытого конкурса. 3.5 Локально-сметный расчет предоставляется на бумажном носителе и в электронной версии.

 **Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом открытого конкурса**

**1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ**

1. Работы, являющиеся предметом открытого конкурса, выполняются в соответствии с дефектными ведомостями работ, являющимися неотъемлемой частью технического задания.

**2. Требования к качеству и безопасности работ**

 Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

* Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
* Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
* Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
* Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ
* Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ
* Федеральный законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 12-03-2001 «Безопастность труда в строительстве».

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

-СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»

-[СНиП 3.01.03-84](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1799/index.htm) «Геодезические работы в строительстве»,

 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности",

- постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

- ВСН 42-85(р). «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий»

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

* СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84
* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;
* СНиП 3.01.01-85, СНиП ΙΙΙ-4-80, государственных стандартов технических условий

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства

 Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.)

 В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

 - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

- согласовать время проведения работ на объекте, точки подключения к ресурсам с обслуживающей организацией, ТСЖ или собственниками;

- принять по акту перед началом работ помещения в которых будут производиться работы и сдать его после окончания работ обслуживающей организации, ТСЖ или собственникам.

**3. Требования к техническим характеристикам работ**

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы и оборудование в соответствии с ГОСТом.

Подрядчик должен:

-предоставить сертификаты качества и паспорта на применяемые материалы и оборудование;

 - провести комплекс работ согласно дефектной ведомости

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, адрес объектов | Согласно п.2.1 |
| 2 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 3 | Требования по обеспечению жизнедеятельности собственников | При проведении СМР по капитальному ремонту без вывода здания из эксплуатации выполнить мероприятия по безопасному проходу и проживанию жильцов согл. СНиП 12-03-2001. При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности собственников. Заблаговременно оповещать собственников об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 7.00 и после 22.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. |
| 4 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам, сохранности конструктивных элементов здания | Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность \, асфальтового покрытия вокруг здания.На период проведения СМР по капитальному ремонту **фундамента и отмостки** здания обеспечить сохранность крылец входов в здание в первоначальном виде.Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории обеспечивается Подрядчиком за свой счет. |
| 5 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | -Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, проинструктирован, и иметь соответствующий допуск к работам. Работы необходимо выполнять с соблюдением Правил по охране труда и техники безопасности в строительстве согл. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 ч.2- Работы выполнять в соответствии с ППБ 05-86 «Правила пожарной безопастности при проведении строительно-монтажных работ»  |
| 6 | Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02- 2006 в т.ч. -Разработать и согласовать с Заказчиком ППР с приложением технологических карт по видам работ -Общий журнал работ в 1 экземпляре, заполненный в соответствии требованиями РД-11-05-2007 - Журнал входного контроля материалов- Журналы специальных работ -Акты скрытых работ в 3 экз. на выполняемые виды работ с приложением материалов фотофиксации скрываемых элементов-Паспорта, сертификаты соответствия, разрешения на применение на материалы, используемые при производстве работ (в соответствии с «Журналом входного контроля материалов»)-Исполнительные схемы на выполненные работы в 3 экз.-Акт о соответствии выполненных работ действующим строительным регламентам.-Справку о размещении строительных отходов по категории опасности-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 7 | Требования к техническим характеристикам применяемых материалов при выполнении работ и оказании сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования. | - [ГОСТ 8267-93](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3617/index.htm) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ[ГОСТ 8735-88](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3619/index.htm) Песок для строительных работ-Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86 - Керамзитовый гравий ГОСТ 9757-90-Кирпич ГОСТ 530-2012 [ГОСТ 30515-97](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/5/5736/index.htm) Цементы.Вяжущие материалы:портландцемент и шлакопортландцемент по [ГОСТ 10178](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3543/index.htm),Выбор цементов для приготовления бетонных смесей следует производить в соответствии с [ГОСТ 23464-79](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3550/index.htm). Приемку цементов следует производить по [ГОСТ 22236-85](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3546/index.htm), транспортирование и хранение цементов - по [ГОСТ 22237-85](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3547/index.htm) и [СНиП 3.09.01-85](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2028/index.htm). Стандарты и технические условия на стеновые материалы [ГОСТ 530-95](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3518/index.htm) «Кирпич и камни керамические»[ГОСТ 379-95](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3517/index.htm) «Кирпич и камни силикатные »[ГОСТ 4001-84](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3519/index.htm) «Камни стеновые из горных пород. »[ГОСТ 6133-84](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3520/index.htm) «Камни бетонные стеновые.»[ГОСТ 21520-89](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3525/index.htm) «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие.»Входной контроль качества стеновых материалов осуществлять в соответствии с требованиями [СНиП 3.01.01-85](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1798/index.htm)\*, [СНиП 3.03.01-87](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2027/index.htm), требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий, ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям [ГОСТ 7473-94](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3565/index.htm).Бетон, а также материалы для приготовления бетона фундаментов, применяемых в условиях воздействия агрессивной среды, должны удовлетворять требованиям, установленным проектом здания согласно требованиям [СНиП 2.03.11-85](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1881/index.htm) Требования к качеству поверхностей и внешнему виду фундаментов (в том числе требования к допустимой ширине раскрытия технологических трещин) - по [ГОСТ 13015.0-83](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3315/index.htm).-Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.  Участник размещения заказа в процессе выполнения работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика |
| 8 | Требования к техническим характеристикам работ | Подрядчик обязан соблюдать требования:- СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.- другие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации.  |

**Раздел 3. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью**

 Дефектные ведомости и сметы по лотам № 56/2016, 58/2016, 77/2016, 85/2016, 97/2016.