СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ 	
 			
		Генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории  Новгородской области" (СНКО) "Региональный фонд"	
 			
 ______________		_________________А.Ю. Уткин	
 			
 "______" ________________2014 г.		"______" __________________2014 г.	
 М.П.		М.П.	

 			
 Объект : здание, находящееся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.81	
 			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01	
 Подготовительные работы 	
 			
 Основание: дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	362,461 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	854,25 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	103,971 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. (ред. 2009г.) ТЕР Новгородской обл. с переводом в текущие цены август  2014г., письмо РЦЦС Новгородской обл. №РЦЦС-203-И от 21.08.14г. 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Окна	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,6566	597,13	34,13	392,08	369,67	22,41	46,11	30,28	
 	(0) 	 	100 м2 оконных переплетов	563	15,7			10,31	0,93	0,61	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	2,245572	0		0		
 			т					
 2	ТЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,28	1 780,15	178,75	498,44	448,39	50,05	128,73	36,04	
 	(0) 	 	100 коробок	1 601,4	33,07			9,26	2,15	0,6	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	2,9848	0		0		
 			т					
 3	ТЕРр56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях 	0,17	1 159,58	0	197,13	197,13	0	94,97	16,14	
 	(0) 	 	100 м2	1 159,58	0			0	0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,595	0		0		
 			т					
 4	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,3777	108,32	0,21	40,91	40,83	0,08	9,1	3,44	
 	(0) 	 	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	0,045324	0		0		
 			т					
 5	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный	5,87	13,51	0	79,3	0	0		
 		Цед=1,93*7	1 т	0	0			0		
 6	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 3. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т	5,87	194,327	0	1 140,72		0		
 		Цед=27,37*7,1	1 т							
 ИТОГО:	1 128,56	1 056,02	72,54	85,9	
 			19,57	1,21	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Крыши, кровли при ремонте (4)	
 Зарплата	40,83*9,81	9,81	400,54	
 Машины и механизмы	0,08*6,2	6,2	0,5	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		401,04	
 Крыши, кровли при ремонте (4)	
 Накладные расходы	(40,83+0)*9,81*0,83*0,85	0,71	284,39	
 Сметная прибыль	(40,83+0)*9,81*0,65*0,8	0,52	208,28	
 Итого		893,71	
 Общестроительные работы (1, 2, 3)	
 Зарплата	1015,19*9,81	9,81	9 959,01	
 Машины и механизмы	72,46*6,2	6,2	449,25	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		10 408,26	
 Проемы при ремонте (1, 2, 3)	
 Накладные расходы	(1015,19+19,57)*9,81*0,82*0,85	0,7	7 105,7	
 Сметная прибыль	(1015,19+19,57)*9,81*0,62*0,8	0,5	5 075,5	
 Итого		22 589,46	
 Итого		23 483,17	
 Итого по погрузке		79,3	
 Итого по перевозке		1 140,72	
 Итого		24 703,19	
 	
 №2 Кровли	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,16	125,05	0,43	20,01	19,94	0,07	10,49	1,68	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия кровли	124,62	0			0	0	0	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0816	0		0		
 			т					
 2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	0,16	226,51	43,07	36,24	29,35	6,89	15,16	2,43	
 	(0) 	 	100 м2 кровли	183,44	9,05			1,45	0,46	0,07	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,224	0		0		
 			т					
 3	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,08	125,05	0,43	10	9,97	0,03	10,49	0,84	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия кровли	124,62	0			0	0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0408	0		0		
 			т					
 4	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,01	4 140,28	10,55	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41	
 	(0) 	 	100 окон	4 129,73	0			0	0	0	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056	0		0		
 			т					
 5	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный	0,4024	13,51	0	5,44	0	0		
 		V=0,0816+0,224+0,0408+0,056; Цед=1,93*7	1 т	0	0			0		
 6	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 3. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т	0,4024	194,327	0	78,2		0		
 		V=0,0816+0,224+0,0408+0,056; Цед=27,37*7,1	1 т							
 ИТОГО:	107,65	100,56	7,1	8,36	
 			1,45	0,07	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Кровля рулонная (1, 2, 3, 4)	
 Зарплата	100,56*9,81	9,81	986,49	
 Машины и механизмы	7,1*6,2	6,2	44,02	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		1 030,51	
 Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 4)	
 Накладные расходы	(100,56+1,45)*9,81*0,83	0,83	830,6	
 Сметная прибыль	(100,56+1,45)*9,81*0,65	0,65	650,47	
 Итого		2 511,58	
 Итого		2 511,58	
 Итого по погрузке		5,44	
 Итого по перевозке		78,2	
 Итого		2 595,22	
 	
 №3 Отопление	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-19-02	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	0,29	2 034,61	140,19	590,04	549,38	40,66	158	45,82	
 	(0) 	 	100 шт.	1 894,42	64,48			18,7	3,82	1,11	
 2	ТЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм (отопление)	1,98	491,02	0	972,22	972,22	0	37,8	74,84	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	491,02	0			0	0	0	
 3	ТЕРр65-14-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм (отопление)	0,48	710,55	0	341,06	341,06	0	54,7	26,26	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	710,55	0			0	0	0	
 4	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный	2,8	13,51	0	37,83	0	0		
 		Цед=1,93*7	1 т	0	0			0		
 5	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 3. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т	2,8	194,327	0	544,12		0		
 		Цед=27,37*7,1	1 т							
 ИТОГО:	1 903,32	1 862,66	40,66	146,92	
 			18,7	1,11	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 3)	
 Зарплата	1862,66*9,81	9,81	18 272,69	
 Машины и механизмы	40,66*6,2	6,2	252,09	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		18 524,78	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 3)	
 Накладные расходы	(1862,66+18,7)*9,81*0,74	0,74	13 657,54	
 Сметная прибыль	(1862,66+18,7)*9,81*0,5	0,5	9 228,07	
 Итого		41 410,39	
 Итого		41 410,39	
 Итого по погрузке		37,83	
 Итого по перевозке		544,12	
 Итого		41 992,34	
 	
 №4 Водоснабжение, канализация	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-4-01	Демонтаж умывальников и раковин	0,01	675,93	9,54	6,76	6,66	0,1	51,3	0,51	
 	(0) 	 	100 приборов	666,39	4,39			0,04	0,26	0	
 1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0182	0		0		
 			т					
 2	ТЕРр65-4-02	Демонтаж унитазов и писсуаров	0,01	839,92	10,64	8,4	8,29	0,11	63,84	0,64	
 	(0) 	 	100 приборов	829,28	4,9			0,05	0,29	0	
 2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0265	0		0		
 			т					
 3	ТЕРр65-3-07	Снятие смесителя без душевой сетки	0,01	479,43	2,57	4,79	4,77	0,03	36,71	0,37	
 	(0) 	 	100 шт. арматуры	476,86	1,18			0,01	0,07	0	
 3.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0022	0		0		
 			т					
 4	ТЕРр65-3-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных	0,01	74,41	0,37	0,74	0,74	0	5,7	0,06	
 	(0) 	 	100 шт. арматуры	74,04	0,17			0	0,01	0	
 4.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0005	0		0		
 			т					
 5	ТЕРр65-4-07	Демонтаж сифонов	0,01	766,34	1,1	7,66	7,65	0,01	58,91	0,59	
 	(0) 	 	100 приборов	765,24	0,51			0,01	0,03	0	
 5.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0027	0		0		
 			т					
 6	ТЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,58	892,01	5,87	517,37	513,96	3,4	68,8	39,9	
 	(0) 	 	100 м трубопровода с фасонными частями	886,14	2,7			1,57	0,16	0,09	
 6.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,3422	0		0		
 			т					
 7	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,51	492,53	7,63	251,19	223,79	3,89	34,66	17,68	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	438,8	1,69			0,86	0,1	0,05	
 7.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1122	0		0		
 			т					
 8	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный	0,5045	13,51	0	6,82	0	0		
 		Цед=1,93*7	1 т	0	0			0		
 9	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 3. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т	0,5045	194,327	0	98,04		0		
 		Цед=27,37*7,1	1 т							
 ИТОГО:	796,91	765,86	7,54	59,75	
 			2,54	0,14	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
 Зарплата	765,86*9,81	9,81	7 513,09	
 Машины и механизмы	7,54*6,2	6,2	46,75	
 Материалы	23,51*4,36	4,36	102,5	
 Итого		7 662,34	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
 Накладные расходы	(765,86+2,54)*9,81*0,74	0,74	5 578,12	
 Сметная прибыль	(765,86+2,54)*9,81*0,5	0,5	3 769	
 Итого		17 009,46	
 Итого		17 009,46	
 Итого по погрузке		6,82	
 Итого по перевозке		98,04	
 Итого		17 114,32	
 	
 №5 Вентиляция	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-35-01	Прочистка вентиляционных каналов	0,6	286,28	0,37	171,77	145,75	0,22	18,7	11,22	
 	(0) 	V=12*5/100;  	100 м канала	242,91	0,17			0,1	0,01	0,01	
 2	ТЕРр58-1-01	Разборка боровов деревян.  (прим) 	0,576	226,51	43,07	130,47	105,66	24,81	15,16	8,73	
 	(0) 	V=1,6*6*6/100;  	100 м2 	183,44	9,05			5,21	0,46	0,26	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,8064	0		0		
 			т					
 3	ТЕРр65-30-03	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	0,384	444,51	27,53	170,69	160,12	10,57	32,1	12,33	
 	(0) 	V=(0,4+0,4)*2*4*6/100;  	100 м2 поверхности воздуховодов	416,98	12,66			4,86	0,75	0,29	
 4	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный	1	13,51	0	13,51	0	0		
 		Цед=1,93*7	1 т	0	0			0		
 5	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 3. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т	1	194,327	0	194,33		0		
 		Цед=27,37*7,1	1 т							
 ИТОГО:	472,93	411,53	35,6	32,28	
 			10,17	0,56	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (2)	
 Зарплата	105,66*9,81	9,81	1 036,52	
 Машины и механизмы	24,81*6,2	6,2	153,82	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		1 190,34	
 Крыши, кровли при ремонте (2)	
 Накладные расходы	(105,66+5,21)*9,81*0,83	0,83	902,74	
 Сметная прибыль	(105,66+5,21)*9,81*0,65	0,65	706,96	
 Итого		2 800,04	
 Санитарно-технические работы внутренние: вентиляция (1, 3)	
 Зарплата	305,87*9,81	9,81	3 000,58	
 Машины и механизмы	10,79*6,2	6,2	66,9	
 Материалы	25,8*4,06	4,06	104,75	
 Итого		3 172,23	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 3)	
 Накладные расходы	(305,87+4,96)*9,81*0,74	0,74	2 256,44	
 Сметная прибыль	(305,87+4,96)*9,81*0,5	0,5	1 524,62	
 Итого		6 953,29	
 Итого		9 753,33	
 Итого по погрузке		13,51	
 Итого по перевозке		194,33	
 Итого		9 961,17	
 	
 №6 Отделочные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Перегородки	
 1	ТЕРр53-1-02	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных перегородок (прим)	0,28	734,41	255,59	205,63	134,07	71,57	41,6	11,65	
 	(0) 	 	100 м2 стен	478,82	43,49			12,18	2,21	0,62	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	1,6044	0		0		
 			т					
 2	ТЕРр53-1-03	Разборка каркаса деревянных перегородок (прим)	0,28	961,65	348,11	269,26	171,79	97,47	54,2	15,18	
 	(0) 	 	100 м2 стен	613,54	59,24			16,59	3,01	0,84	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,7672	0		0		
 			т					
 Полы	
 3	ТЕРр57-1-04	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета (2-й этаж)	4	177,01	0	708,04	708,04	0	14,9	59,6	
 	(0) 	 	100 м2 основания	177,01	0			0	0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	7,68	0		0		
 			т					
 4	ТЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков (2-й этаж)	4	91,12	0	364,48	364,48	0	7,67	30,68	
 	(0) 	 	100 м2 основания	91,12	0			0	0	0	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	2,8	0		0		
 			т					
 5	ТЕР11-01-008-02	Демонтаж  тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	11	49,72	26,856	546,92	251,5	295,42	1,76	19,36	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=28,58*0,8; ЭММ=33,57*0,8; ЗПм=6,99*0,8; Мат=144,73*0; ТЗТ=2,2*0,8; ТЗТм=0,45*0,8; 	1 м3 изоляции	22,864	5,592			61,51	0,36	3,96	
 6	ТЕРр57-8-03	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок (2-й этаж)	4	6 379,61	91,31	25 518,44	3 058,8	365,24	62,07	248,28	
 	(0) 	 	100 м2 пола	764,7	7,93			31,72	0,47	1,88	
 6.1	509-9900	Строительный мусор	7,44	0		0		
 			т					
 Облицовочные работы	
 7	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,68	1 076,84	185,98	732,25	605,78	126,47	74,3	50,52	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности облицовки	890,86	29,93			20,35	1,99	1,35	
 8	ТЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,14	960,46	52,85	134,46	127,07	7,4	69,87	9,78	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	907,61	24,31			3,4	1,44	0,2	
 8.1	509-9900	Строительный мусор	0,728	0		0		
 			т					
 Лестничный марш	
 9	ТЕРр62-41-01	Очистка металлических перил (прим)	0,08	247,1	0	19,77	19,77	0	20,8	1,66	
 	(0) 	 	100 м2 расчищенной поверхности	247,1	0			0	0	0	
 Двери	
 10	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	0,44	438,99	0	193,16	193,16	0	36,28	15,96	
 	(0) 	 	100 м2 дверных полотен	438,99	0			0	0	0	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	0,5192	0		0		
 			т					
 11	ТЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,22	2 608,35	419,1	573,84	481,64	92,2	179,3	39,45	
 	(0) 	 	100 коробок	2 189,25	58,16			12,8	3,97	0,87	
 11.1	509-9900	Строительный мусор	2,31	0		0		
 			т					
 Дверь входная	
 12	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	0,027	438,99	0	11,85	11,85	0	36,28	0,98	
 	(0) 	V=2*1,35/100;  	100 м2 дверных полотен	438,99	0			0	0	0	
 12.1	509-9900	Строительный мусор	0,03186	0		0		
 			т					
 13	ТЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,028	2 608,35	419,1	73,03	61,3	11,73	179,3	5,02	
 	(0) 	V=2*1,4/100;  	100 коробок	2 189,25	58,16			1,63	3,97	0,11	
 13.1	509-9900	Строительный мусор	0,294	0		0		
 			т					
 14	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный	41	13,51	0	553,91	0	0		
 		Цед=1,93*7	1 т	0	0			0		
 15	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 20.1 до 21.0 км. Класс груза 3. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т	41	194,327	0	7 967,53		0		
 		Цед=27,37*7,1	1 т							
 ИТОГО:	29 351,13	6 189,25	1 067,5	508,12	
 			160,18	9,83	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Полы: дощатые (5)	
 Зарплата	251,5*9,81	9,81	2 467,22	
 Машины и механизмы	295,42*6,2	6,2	1 831,6	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		4 298,82	
 Полы (5)	
 Накладные расходы	(251,5+61,51)*9,81*1,23	1,23	3 776,87	
 Сметная прибыль	(251,5+61,51)*9,81*0,75	0,75	2 302,97	
 Итого		10 378,66	
 Полы: дощатые (3, 4, 6, 8)	
 Зарплата	4258,39*9,81	9,81	41 774,81	
 Машины и механизмы	372,64*6,2	6,2	2 310,37	
 Материалы	22094,4*4,43	4,43	97 878,19	
 Итого		141 963,37	
 Полы при ремонте (3, 4, 6, 8)	
 Накладные расходы	(4258,39+35,12)*9,81*0,8	0,8	33 695,47	
 Сметная прибыль	(4258,39+35,12)*9,81*0,68	0,68	28 641,15	
 Итого		204 299,99	
 Общестроительные работы (1, 2)	
 Зарплата	305,86*9,81	9,81	3 000,49	
 Машины и механизмы	169,04*6,2	6,2	1 048,05	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		4 048,54	
 Стены при ремонте (1, 2)	
 Накладные расходы	(305,86+28,77)*9,81*0,86	0,86	2 823,14	
 Сметная прибыль	(305,86+28,77)*9,81*0,7	0,7	2 297,9	
 Итого		9 169,58	
 Общестроительные работы (10, 11, 12, 13)	
 Зарплата	747,95*9,81	9,81	7 337,39	
 Машины и механизмы	103,93*6,2	6,2	644,37	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		7 981,76	
 Проемы при ремонте (10, 11, 12, 13)	
 Накладные расходы	(747,95+14,43)*9,81*0,82	0,82	6 132,74	
 Сметная прибыль	(747,95+14,43)*9,81*0,62	0,62	4 636,95	
 Итого		18 751,45	
 Отделочные работы (9)	
 Зарплата	19,77*9,81	9,81	193,94	
 Машины и механизмы	0	1	0	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		193,94	
 Малярные работы при ремонте (9)	
 Накладные расходы	(19,77+0)*9,81*0,8	0,8	155,15	
 Сметная прибыль	(19,77+0)*9,81*0,5	0,5	96,97	
 Итого		446,06	
 Отделочные работы (7)	
 Зарплата	605,78*9,81	9,81	5 942,7	
 Машины и механизмы	126,47*6,2	6,2	784,11	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		6 726,81	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (7)	
 Накладные расходы	(605,78+20,35)*9,81*0,77	0,77	4 729,6	
 Сметная прибыль	(605,78+20,35)*9,81*0,5	0,5	3 071,17	
 Итого		14 527,58	
 Итого		257 573,32	
 Итого по погрузке		553,91	
 Итого по перевозке		7 967,53	
 Итого		266 094,76	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		362 461	

 	

 			
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ